Меры пожарной безопасности при пользовании систем отопления (печи):

 Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и поручать надзор за ними малолетним детям.

 Нужно проверить исправность печи и дымоходов, отремонтировать их, заделать трещины, очистить от сажи, а также побелить на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы.

 Печь не должна примыкать к деревянным стенам и перегородкам. Между ними оставляют воздушный промежуток на всю высоту.

 Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент.

 У печи должна быть исправна дверца, заслонки соответствующих размеров предтопочный металлический лист, прибитый к полу, размером 50х70 см. без дефектов и прогаров.

 В зимнее время, чтобы не случился пожар от перекала отдельных частей печи, рекомендуется топить 2-3 раза в день не более 1,5 часа.

 Мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,5 м. от топящейся печи.

 Нельзя хранить щепу, опилки, стружки под печкой, также нельзя подсушивать дрова на печи, вешать над ней для просушки белье.

 Нельзя выбрасывать шлак, горячие угли или золу вблизи строений, на сухую траву. Для этого должны быть специально отведенные места, где все выгребаемое из топок заливает водой.

 Вечером топить печи необходимо прекращать за 2 часа до сна.

Вследствие этого, хотелось предупредить жителей нашего района. Будьте бдительны в соблюдении элементарных правил пожарной безопасности в быту. Проводите ремонт отопительных печей, не допускайте эксплуатацию электрообогревателей кустарного производства с открытой спиралью накаливания.

Помните! Пожар легче предупредить, чем потушить! Телефон пожарной части 101!!!

Инструктор по противопожарной профилактике

8-го Прибайкальского отряда ГПС РБ Д.С.Лукьянова