**8 Прибайкальский ОГПС** напоминает о мерах пожарной безопасности при использовании электротехнических устройств:

1. Необходимо следить за исправностью электропроводки, электрических приборов и аппаратуры, а также за целостностью и исправностью розеток, вилок и электрошнуров.

2. Запрещается эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией.

3. Запрещается одновременно включать в электросеть несколько потребителей тока (ламп, плиток, утюгов и т. п.), особенно в одну и ту же розетку с помощью тройника, т. к. возможна перегрузка электропроводки и замыкание.

4. Запрещается соприкосновение электропроводов с телефонными и радиотрансляционными проводами, радио- и телеантеннами, ветками деревьев и кровлями строений.

5. Удлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой техники; после использования их следует отключать от розетки.

6. Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги.

7. Необходимо пользоваться только сертифицированной электрофурнитурой.

8. Запрещается применение самодельных электропредохранителей (пробки, «жучки»).

9. Необходимо помнить, что предохранители защищают от коротких замыканий, но не от пожара из-за плохих контактов электрических проводов.

**Ответственность за состояние пожарной безопасности квартиры несет квартиросъемщик! Берегите свой дом от пожара!!!**

**Инструктор ПП Шангина Л.В.**